Switch>enable — вход в режим Exec.  
Switch#configure terminal — вход в режим конфигурации.  
Switch(config)#interface vlan 1 — вход в режим конфигурации интерфейса vlan 1 (по умолчанию все порты коммутатора находятся в vlan 1).  
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 — настройка ip адреса и маски сети.  
Switch(config-if)#no shutdown — включение интерфейса vlan 1.  
Switch(config-if)#exit — выход из режима настройки интерфейса.  
Switch(config)#line vty 0 15 — вход в режим настройки виртуальных линий (предназначены для удаленного подключения и администрирования через telnet, ssh)  
Switch(config-line)#login — установка способа аутентификации при помощи пароля.  
Switch(config-line)#password cisco — установка пароля «cisco», для подключения telnet.  
Switch(config-line)#transport input telnet — установка протокола подключения telnet.  
Switch(config-line)#exit — возврат в режим конфигурации.  
Switch(config)#enable secret cisco — установка пароля на режим exec.